遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第一批/遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第二批水稳工程报价比选邀请函

各单位：

由我司施工承建的遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第一批/遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第二批，现根据施工需要，对本项目工程进行 **水稳工程** 分包，现诚邀各单位进行报价，具体要求及报价表格式如下：

# 招标基本情况及范围

1.工程概况：

1. 产业园第一批：安居区x006西保路大堰至龙翔段，路线全长5.628km，沥青砼路面，路基宽度7.5米，三级公路技术标准；安居区三家镇太平至竹园产业道路路线全长2.873km，水泥砼路面，路基宽度为4.5米，采用小交通量四级公路（I1类）技术标准；安居区QC02安居至潼南崇龛界公路段（大安段)路线全长7.948km，沥青砼路面，路基宽度为5.5~7.0米，采用小交通量四级公路（I类及II类）技术标准。
2. 产业园第二批：安居区Y260永宁村至猛虎村段幸福美丽乡村路，路线全长3.609km，水泥混凝土路面，路基宽度7.5米，三级公路技术标准；安居区QC02安居至潼南崇龛界公路（安居至三家段），路线全长14.417km，沥青砼路面，路基宽度7.5米，三级公路技术标准。

2.招标范围：

本次水稳工程招标范围：**包含但不限于材料（所有材料均不得使用再生料且符合设计要求，一经发现直接解除合同，并承担所有经济损失）、运输、上下车、人工费、机械费、摊铺、养护、税费（增值税专用发票，税率9%）、规费、安全文明施工费、管理费、劳保费、用工人员保险费、利润等一切到场费用**，具体内容详招标清单及图纸。

# 资质资质及报价要求

1. 资质要求：
2. 投标人须具备独立企业法人资格。（不接受自然人参与本项目投标）
3. 须具备建设行政主管部门核发的公路路面工程专业承包资质三级及以上，且具备有效的安全生产许可证。
4. 技术及人员要求：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（包含具有公路二级建造师或施工员证书的现场施工管理人员1名，具有安全员证书的安全协管人员不低于1人，具有相关工作经验的劳资资料管理人员不低于1人，具有相关工作经验的劳务造价专员1名，需提供人员与投标单位签订的劳动合同）。
5. 报价要求：

数量详报价单（附件6），以单项报价为基础。

1. 中选单位确定方式：

本次招标采用“综合择优选取法”评审，根据报价、施工方案等综合比较择优确定本项目合作单位。（详附表5）

综合评分法评标步骤：由评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审，按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

1. 施工工期：以我司通知进场为准，工期为365天。(若工期延期则分包工期顺延）。
2. 施工要求：满足施工图纸及现行相关规范要求，经相关部门验收合格。
3. 合同价格形式及工程结算：最终结算价按实际供货数量进行结算。
4. 工程进度款支付：分包单位按月向工程项目部申报施工进度月报表，在此周期内完成的实际工作量作为进度款支付依据，检测合格后支付该次进度款的80%；交工验收后支付至已完成工程量的90%；竣工结算审计结束后三个月内付余款（3%的质保金除外）（未支付部分不计息）。
5. 质量保修期为 2 年 ，质保期以验收合格之日起计算。
6. 请愿意参加本次报价的单位于2025年6月16日上午10点前将加盖企业鲜章的投标文件递交我司(如需图纸请提前自行带U盘来公司拷贝)。递交地址：遂宁市安居区黄林路190号凤凰半岛三期一层商铺。我公司将于2025年6月16日上午10点在鹏安公司二楼会议室统一拆封所有报价资料，报价单位必须到场参加。未现场递交或逾期递交视为自动放弃（若开选时，参选单位不足三家或资格审查通过单位不足三家，则视为本次比选无效；**若中标单位自动放弃，则由第二顺位单位中标）**联系人：唐先生，联系电话：（0825）8663232。

# 标书要求及组成：

## 标书要求

1. 投标文件封面需注明项目名称，公司法人或授权人签字盖章，注明时间；
2. 标书密封：投标文件用文件袋装好，在文件袋封面上写明投标项目名称，投标公司全称、联系人及联系方式，加盖投标人公章，并在封口处加盖投标人公章或贴上投标人专用封条，确保标书不被篡改或泄露；
3. 如公司法人未到开标现场，请提供投标授权书；
4. 投标文件中所有资料需加盖鲜章。

## 投标文件组成要求

1. 法定代表人身份证明、营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本或三证合一的营业执照复印件并加盖公章；
2. 公路路面工程专业承包资质三级及以上、安全生产许可证复印件并加盖公章；
3. 项目报价表；
4. 承诺书；
5. 项目人员配置表（附公路二级建造师或施工员与安全员证书及各人员与投标单位签订的劳动合同）；
6. 投标授权委托书（适用于委托代理人报价、代理人本公司近6个月社保证明，授权委托书需委托人与被委托人双方签字）。

**各报名单位严格按上述要求制作标书，若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。**

# 以下情形之一招标人直接取消中标单位中标资格

1. 中标人在中标通知书发出30日内，中标人无正当理由不与招标人订立合同；
2. 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；
3. 经核查，存在弄虚作假、借资质、挂靠、围标、串标等违法违规行为的；
4. 投标人进行虚假、恶意投诉，阻碍招投标活动的正常进行的；
5. 法律法规规定的其他情形。

附件：

1. 承诺书
2. 法人身份证明
3. 投标授权委托书
4. 项目人员岗位配置一览表
5. 综合评分表
6. 项目报价表
7. 项目清单

遂宁市鹏安投资有限公司

2025年6月13日

附件一

承诺书

1. **施工方案承诺**
2. 规划：制定详细施工方案，确保按期完成。
3. 技术：采用先进技术，提高施工效率。
4. 安全：严格安全保障措施，确保人员和设备安全。
5. 环保：遵守环保法规，保护环境。
6. **其他承诺**
7. 资质：具备相应公路路面专业分包资质。
8. 人员：配备足够数量、技能匹配的人员，若人员更换应，不低于投标人员配置。
9. 材料：按合同要求采购材料，确保质量。
10. 质量：恪守设计方案和合同，保证工程质量。
11. 合作：善意合作，与各方建立友好关系。
12. **保证措施**

违反承诺，承担一切责任和后果，支付合同金额的1%违约金，情况严重的解除劳务合同。

1. **承诺期限**

本承诺书自签署之日起生效，有效期为项目竣工验收结束。

签 署 人：[公司法人或负责人签名]

签署日期：[具体日期]

**附件二：法人身份证明**

**法定代表人身份证明书**

**（法定代表人姓名）在 （投标单位名称）任 （职务名称）职务，是 （投标单位名称）的法定代表人。**

**特此证明。**

**附：法定代表人有效身份证正反面复印件**

投标单位名称（盖单位公章）：

日期：

**附件三：授权委托书**

授权委托书

本人 系 （投标单位名称）的法定代表人，现委托 为我方代理人，在 年 月 日至 年 月 日期间，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）工程总承包的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

另，代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件；

1. 委托代理人身份证复印件。
2. 委托代理人近6个月社保证明

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年 月 日

**附件四：**

**项目人员岗位配置一览表（附公路二级建造师或施工员与安全员证书以及各人员劳动合同）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 岗位 | 姓名 | 职业资格/职称 | 职责与分工 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：施工管理人员不低于1人，劳资资料管理人员不低于1人，安全协管人员不低于1人，劳务造价专员不低于1人。**

**附件五：**

综合评分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比  项目 | 评比内容 | 满分 |
| 1 | 人员配置  (10分) | 1、安排明确专门的管理实施团队及其岗位责任，符合项目要求的得10分;  2、不太明确专门的管理实施团队及其岗位责任，较符合项目要求的得6分;  3、不满足要求或不提供者不得分。 | 10 |
| 2 | 施工方案  （20分） | 分包单位提供的施工方案与技术措施进行比较评分，施工方案包括但不仅限于项目管理机构配备方案、进度计划保证措施方案、质量管理目标及措施方案、安全施工保证措施方案、文明施工保证措施方案:  1、施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰内容全面，能够根据实际情况制订，满足甲方的需要考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成得20分；  2、施工方案与技术措施能够满足施工需要，实施性较强得15分;  3、施工方案与技术措施基本满足施工要求得12分；  4、不满足要求或不提供者不得分。 | 20 |
| 3 | 业绩要求 （10分） | 联合体牵头单位、成员单位在近3年期间（2022年2月至今）,在遂宁市内（含区、县、乡）所承包的工程（施工）业务；  ①合同金额在200万以上，以竣工的时间和金额为准，每一个项目得2分；  ②合同金额在500万以上，以竣工的时间和金额为准，每一个项目得5分；  ③有优良工程业绩证明的得3分。  个人业绩最高得分为10分，超过10分的按10分计算。  ④业绩资料不完整不得分。 | 10 |
| 4 | 报价得分  （60分） | 评审基准价为所有有效报价的算术平均值。  报价偏差率=（参选单位报价-评审基准价）/评审基准价×100%  参选单位报价等于评审基准价时，报价得满分，其余报价按以下规则扣分：  报价偏差率每高1%的扣2分，每低1%的扣4分（扣完为止）。  注：偏差率四舍五入，取整数计算。 | 60 |
| 5 | 评比总得分（100分） | | 100 |

附件六：

遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第一批/遂宁市安居区农村产业融合示范园区建设项目（一期）（道路及产业园基础设施建设）第二批 项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 暂定工作量 | 控制单价 | 控制总价 | 单项报价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 15cm厚4%水泥稳定碎石底基层 | m³ | 1555.2 | 312.00 | 485222.40 |  |  | 一批次 |
| 2 | 20cm厚5%水泥稳定碎石上基层 | m³ | 4755.6 | 322.67 | 1534473.60 |  |  |
| 3 | 15cm厚5%水泥稳定碎石上基层 | m³ | 1555.2 | 322.67 | 501811.20 |  |  |
| 4 | 厚180mm4%水泥稳定碎石底基层 | m³ | 18364.68 | 312.00 | 5729780.16 |  |  | 二批次 |
| 5 | 厚180mm5%水泥稳定碎石基层 | m³ | 18364.68 | 322.67 | 5925670.08 |  |  |
| 6 | 厚200mm水泥稳定碎石基层 | m³ | 6410.48 | 322.67 | 2068448.21 |  |  |
| 合计 | | | |  | 16245405.65 |  |  |  |
| 备注：此单价**包含但不限于材料（所有材料均不得使用再生料且符合设计要求，一经发现直接解除合同，并承担所有经济损失）、运输、上下车、人工费、机械费、摊铺、养护、税费（增值税专用发票，税率9%）、规费、安全文明施工费、管理费、劳保费、用工人员保险费、利润**等一切到场费用。 | | | | | | | | |

联系人：

电 话：

报价单位：（盖章）